****

**Aumark S3 1016**

**Dimensiones**  
Cabina Tipo Cabina Simple: 2060 mm  
Largo total [mm] 7445 (chasis: 7335)  
Ancho total [mm]: 2060  
Altura total [mm]: 2380  
Distancia entre ejes [mm]: 4200  
Trocha delantera [mm]: 1730  
Trocha trasera [mm]: 1680  
Voladizo delantero [mm]: 1130  
Voladizo trasero [mm]: 2115 (chasis: 2005)

Interior Caja de Carga

Open Bed (LxAxH) [mm]: 5600 x 2200 x 560  
Cargo Box (LxAxH) [mm]: 5600 x 2300 x 2450

**Pesos y Capacidades**  
Peso Bruto Total (GWV) [Kg]: 10.000  
Peso en orden de marcha [Kg]: 4.050 (Open bed)  
Cant: Pasajeros 3  
Capacidad de Carga máxima [Kg]: 5950  
Capacidad Batería: 24 V 100 Ah x2  
Tanque de combustible [lts]: 200

**Motor**  
Marca: Cummins  
Modelo: ISF 3.8 s5154  
Configuración: 4 cilindros en línea  
Cilindrada: [lts] 3,76  
Relación de compresión: 16,9:1  
Alimentación: Turbo-Intercooler Common Rail SCR  
Emisiones: EURO V  
Potencia máxima [kW (CV) / rpm]: 113 (154) / 3200  
Par Motor máximo [Nm - rpm]: 500 / 1200-1900

**Embrague**  
Tipo: Tipo monodisco seco a diafragma, con accionamiento hidráulico  
Diámetro [mm]: 362

**Transmisión**   
Marca: ZF  
Modelo: 6S500  
Tipo: Manual  
Velocidades: 6 y MA  
1°: 6,198 : 1  
2°: 3,287 : 1  
3°: 2,025 : 1  
4°: 1,371 : 1  
5°: 1,000 : 1  
6°: 0,780 : 1  
MA: 5,068 : 1

**Frenos**  
Delanteros: Discos con accionamiento por aire con mecanismo autoajustable  
Traseros: Tambor con accionamiento por aire  
De estacionamiento: Por Aire  
Auxiliar: Freno motor por el escape  
Seguridad: ABS + EBD

**Dirección**  
Tipo: Accionamiento hidráulico  
Columna de dirección: Ajustable en inclinación y altura

**Suspensión delantera**  
Eje Delantero: Eje rígido  
Carga máx .sobre eje delantero [Kg]: 3600  
Tipo suspensión: Elásticos longitudinales (3)  
Amortiguación: Amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto  
Barra estabilizadora: SI

**Suspensión trasera**  
Eje Trasero: Eje Rígido Tipo "banjo"  
Carga máx. sobre eje trasero [Kg:] 6000  
Tipo suspensión: Elásticos longitudinales reforzados (3 + 4)  
Amortiguación: Amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto  
Barra estabilizadora: Si

**Ruedas**  
Llantas: 17,5"  
Medidas cubiertas: 235 / 75 R 17,5  
Cantidad: 6 + 1

**Equipamiento y Confort**  
Aire Acondicionado.  
Cierre central de puertas con comando a distancia.  
Levanta vidrios eléctricos.  
Radio AM/FM con conexión externa.  
MP3 y AUX.  
Control Velocidad de Crucero.  
Deflector de aire sobre cabina (versiones Chasis y Cargo Box).  
Sensor trasero de estacionamiento (versiones Open Bed y Cargo Box).