****

**Aumark S3 916**

**Dimensiones**

Cabina Tipo: Cabina Simple 2060 mm

Largo total [mm]: 6995 (chasis: 6920)

Ancho total [mm]: 2060

Altura total [mm]: 2280

Distancia entre ejes [mm]: 3800

Trocha delantera [mm]: 1730

Trocha trasera [mm]: 1680

Voladizo delantero [mm]: 1110

Voladizo trasero [mm]: 2010 (chasis: 1950)

**Interior Caja de Carga**

Open Bed (LxAxH) [mm]: 5140 x 2200 x 560

Cargo Box (LxAxH) [mm]: 5140 x 2300 x 2450

**Pesos y Capacidades**

Peso Bruto Total (GWV) [Kg]: 8500

Peso en orden de marcha [Kg]: 3435 (Open bed)

Cant. Pasajeros: 3

Capacidad de Carga máxima [Kg]: 5065

Capacidad Batería: 24 V 100 Ah x2

Tanque de combustible [lts]: 160

**Motor**

Marca: Cummins

Modelo: ISF3.8 s5154

Configuración: 4 cilindros en línea

Cilindrada [lts]: 3,76

Relación de compresión: 16,9: 1

Alimentación: Turbo-Intercooler Common Rail SCR

Emisiones: EURO V

Potencia máxima [kW (CV) / rpm]: 113 (154) / 3200

Par Motor máximo [Nm - rpm]: 500 / 1200-1900

**Embrague**

Tipo: Tipo monodisco seco a diafragma, con accionamiento hidráulico

Diámetro [mm]: 362

**Transmisión**

Marca: ZF

Modelo: 6S500

Tipo: Manual

Velocidades: 6 y MA

1°: 6,198: 1

2°: 3,287: 1

3°: 2,025: 1

4°: 1,371: 1

5°: 1,000: 1

6°: 0,780: 1

MA: 5,068: 1

**Frenos**

Delanteros: Discos con accionamiento por aire con mecanismo autoajustable

Traseros: Tambor con accionamiento por aire

De estacionamiento: Por Aire

Auxiliar: Freno motor por el escape

Seguridad: ABS + EBD

**Dirección**

Tipo: Accionamiento hidráulico

Columna de dirección: Ajustable en inclinación y altura

**Suspensión delantera**

Eje Delantero: Eje rígido

Carga máx. sobre eje delantero [Kg]: 2850

Tipo suspensión: Elásticos longitudinales (3)

Amortiguación: Amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto

Barra estabilizadora: SI

**Suspensión trasera**

Eje Trasero: Eje Rígido Tipo "banjo"

Carga máx sobre eje trasero [Kg]: 6000

Tipo suspensión: Elásticos longitudinales (6 + 8)

Amortiguación: Amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto

Barra estabilizadora: SI

**Ruedas**

Llantas: 17,5"

Medidas cubiertas: 215 / 75 R 17,5

Cantidad: 6 + 1

**Equipamiento y Confort**

Aire Acondicionado

Cierre central de puertas con comando a distancia

Levanta vidrios eléctricos

Radio AM/FM con conexión externa

MP3 y AUX

Control Velocidad de Crucero

Deflector de aire sobre cabina (versiones Chasis y Cargo Box)

Sensor trasero de estacionamiento (versiones Open Bed y Cargo Box)