**Shineray T30**

**Datos técnicos**

# Motor

**Modelo** DLCG12

|  |  |
| --- | --- |
| **Norma de emisiones** | Euro V |
| **Tipo** | Nafta, 4 Cilindros en línea, MFI |
| **Cilindrada (L)** | 1.298 |
| **N.º de válvulas** | 16V (4 por cilindro) |
| **Transmisión / N.º de velocidades** | Manual de 5 velocidades |
| **Tracción** | Trasera |
| **Potencia (HP)** | 85 |
| **Máx. torque (N.m)** | 105 |
| **Tipo de combustible** | Nafta sin plomo 95 octanos (súper) |
| **Relación de compresión** | 10:1 |
| **Sistema electrónico de inyección** | Visteon |
| **Consumo a 50 km/h (L/100km)** | 7.2 |
| **Velocidad máxima (km/h)** | 105 |
| Chasis **Dirección** | Asistida eléctricamente (EPS) |
| **Frenos delanteros** | Discos |
| **Frenos traseros** | Tambor hidráulico lazo doble |
| **Suspensión delantera** | Independiente Mac Pherson |
| **Suspensión trasera** | Muelles izq. y der. |
| **Neumáticos** | 175 / 70 R14 |
| Dimensiones y capacidad  **Largo (mm)** | **4.930** |
| **Ancho (mm)** | 1.720 |
| **Alto (mm)** | 1.995 |
| **Distancia entre ejes (mm)** | 3.050 |
| **Caja de carga largo (mm)** | 2.950 |
| **Caja de carga ancho (mm)** | 1.670 |
| **Caja de carga alto (mm)** | 370 |
| **Capacidad útil de carga (kg)** | 1.000 |
| **Peso bruto (kg)** | 2.230 |
| **Peso en vacío (kg)** | 1.100 |
| **Trocha delantera(mm)** | 1.425 |
| **Trocha trasera (mm)** | 1.435 |
| **Mín. radio de giro (m)** | 6 |
| **Distancia al suelo (mm)** | 165 |
| **Capacidad del tanque de combustible (Lts)** | 40 |
| **Nro. de pasajeros** | 2 |

**Equipamiento**

# Seguridad

**Frenos ABS + EBD**

**EPS – Dirección asistida eléctricamente**

**Cinturón de seguridad y tensor delantero 3 puntos**

**Luz frontales de circulación diurna LED (DRL)**

**Faros antiniebla delanteros y traseros**

**Cierre automático de puertas en marcha**

**Carrocería de deformación programada**

**Barras de seguridad en puertas**

**Parabrisas delantero laminado**

**Bloqueo de columna de dirección**

**Columna dirección colapsable**

# Exterior

**Laterales de la caja de carga rebatibles (tres lados)**

**Paragolpes delantero color carrocería con detalle en cromo**

**Paragolpes trasero color carrocería**

**Parrilla delantera cromada**

**Manijas de puertas color carrocería**

**Espejos retrovisores abatibles**

**Llantas de acero**

# Interior

**Aire acondicionado y Calefacción**

**Cierre centralizado**

**Apertura a distancia**

**Levantavidrios eléctrico**

**Recordatorio de cinturón de conductor desabrochado**

**Regulación de altura de faros**

**Regulación del ángulo de deslizamiento y respaldo Luz de cortesía conductor, acompañante.**

**Parasol conductor y acompañante**

**Fuente de 12 V / encendedor**

**Radio con MP3 y entrada de USB**