**Shineray T30**

**Datos técnicos**

# Motor

**Modelo** DLCG12

|  |  |
| --- | --- |
| **Norma de emisiones**  | Euro V  |
| **Tipo**  | Nafta, 4 Cilindros en línea, MFI  |
| **Cilindrada (L)**  | 1.298  |
| **N.º de válvulas**  | 16V (4 por cilindro)  |
| **Transmisión / N.º de velocidades**  | Manual de 5 velocidades  |
| **Tracción**  | Trasera  |
| **Potencia (HP)**  | 85  |
| **Máx. torque (N.m)**  | 105  |
| **Tipo de combustible**  | Nafta sin plomo 95 octanos (súper)  |
| **Relación de compresión**  | 10:1  |
| **Sistema electrónico de inyección**  | Visteon  |
| **Consumo a 50 km/h (L/100km)**  | 7.2  |
| **Velocidad máxima (km/h)**  | 105  |
|  Chasis **Dirección**  | Asistida eléctricamente (EPS)  |
| **Frenos delanteros**  | Discos  |
| **Frenos traseros**  | Tambor hidráulico lazo doble  |
| **Suspensión delantera**  | Independiente Mac Pherson  |
| **Suspensión trasera**  | Muelles izq. y der.  |
| **Neumáticos**  | 175 / 70 R14  |
|  Dimensiones y capacidad **Largo (mm)**  | **4.930**  |
| **Ancho (mm)**  | 1.720  |
| **Alto (mm)**  | 1.995  |
| **Distancia entre ejes (mm)**  | 3.050  |
| **Caja de carga largo (mm)**  | 2.950  |
| **Caja de carga ancho (mm)**  | 1.670  |
| **Caja de carga alto (mm)**  | 370  |
| **Capacidad útil de carga (kg)**  | 1.000  |
| **Peso bruto (kg)**  | 2.230  |
| **Peso en vacío (kg)**  | 1.100  |
| **Trocha delantera(mm)**  | 1.425  |
| **Trocha trasera (mm)**  | 1.435  |
| **Mín. radio de giro (m)**  | 6  |
| **Distancia al suelo (mm)**  | 165  |
| **Capacidad del tanque de combustible (Lts)**  | 40  |
| **Nro. de pasajeros**  | 2  |

**Equipamiento**

# Seguridad

**Frenos ABS + EBD**

**EPS – Dirección asistida eléctricamente**

**Cinturón de seguridad y tensor delantero 3 puntos**

**Luz frontales de circulación diurna LED (DRL)**

**Faros antiniebla delanteros y traseros**

**Cierre automático de puertas en marcha**

**Carrocería de deformación programada**

**Barras de seguridad en puertas**

**Parabrisas delantero laminado**

**Bloqueo de columna de dirección**

**Columna dirección colapsable**

# Exterior

**Laterales de la caja de carga rebatibles (tres lados)**

**Paragolpes delantero color carrocería con detalle en cromo**

**Paragolpes trasero color carrocería**

**Parrilla delantera cromada**

**Manijas de puertas color carrocería**

**Espejos retrovisores abatibles**

**Llantas de acero**

# Interior

**Aire acondicionado y Calefacción**

**Cierre centralizado**

**Apertura a distancia**

**Levantavidrios eléctrico**

**Recordatorio de cinturón de conductor desabrochado**

**Regulación de altura de faros**

**Regulación del ángulo de deslizamiento y respaldo Luz de cortesía conductor, acompañante.**

**Parasol conductor y acompañante**

**Fuente de 12 V / encendedor**

**Radio con MP3 y entrada de USB**