

**Aumark TM 1**

**Modelo:** TM CS

**Cabina**: 1520 Cabina Simple

**Carrocería**

Tipo: Cabina Simple / Flatbed

Dimensiones (LxAxAlt) mm: 4880×1680×1920

Dimensiones caja (LxAxAlt) mm: 3050×1560×360

Dist entre ejes (mm): 2600

**Pesos**

Personas en cabina: 2

Peso Orden de marcha (kg): 1220

Carga útil (kg): 1630

Peso Bruto Total (kg): 2850

**Motor**

Modelo: DAM15R

Tipo: Euro V, MultiPoint Injection

Cilindrada (L): 1,498

Potencia máx (kW (HP) /rpm): 82 (110) / 6000

Torque máx (Nm/rpm) : 142 / 4500

**Caja de Velocidades**

Tipo: 5 MT

Relación de marchas: 4.81 / 2.577 / 1.51 / 1.00 / 0.87 //

Rev: 4.457

**Suspensión**

Delantera: McPherson independiente

Trasera: Elásticos longitudinales (5)

**Frenos**

Freno de servicio: Hidráulicos, disco delantero /tambor trasero

**Cubiertas**

Medidas: 175/70 R14 (4+1)

**Tanque de combustible**

Material / Capacidad: Plástico 50L

Dirección: Eléctrica

Radio: S

Sensor de estacionamiento: Opc

Air Bag: Opc

**Equipamiento de Confort y Seguridad**

Acondicionador de aire: S

Cierre Centralizado c/Comando: S

Alzacristales eléctricos: S

ABS + EBD: S

Luz de circulación diurna: S